**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БИЛЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ SAGA S-200** (**АБТ SAGA S-200**) **ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ**

 АБТ SAGA S-200 предназначен для выдачи входных билетов на Бланках строгой отчётности (БСО),

 ранее приобретенных через Интернет, идентифицируемых по штрих-коду или по уникальному

 номеру электронного билета, а также для выдачи входных билетов на бланках БСО, оплаченных

 банковскими картами. Экономические преимущества АБТ SAGA S-200 заключаются в возможности

 непрерывной, длительной работы с максимальной нагрузкой, отсутствие человеческого фактора

 при выдаче билетов, мобильности при перемещении.

 Особое значение и эффект АБТ представляет в период проведения массовых мероприятий.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Автоматизированный билетный терминал SAGA S-200 для помещений. Предназначен для выдачи входных билетов на бланках БСО, ранее приобретенных через Интернет.- Корпус SAGA S-200 (цвет корпуса согласовывается дополнительно)- Системная плата J1800I-C + Intel C2.41GHz, двухъядерный - DIMM 4096Mb Micron Original - Блок питания ATX 350W FSP PNR  Жесткий диск 2.5 WD 500Gb SATA-Ill 7200 RPM- ЖК дисплей 19" AOC, LED, 5:4, 1280x1024, 250 кд/м2, 170°/160° - Сенсорная панель 19" SAGA-S-200-1902S-3169 проекционно-ёмкостная, закалённое  стекло 6 мм, мультитач, РпР- Термопринтер Custom КРМ302Е с авто отрезом и селектором- Специализированный источник питания 24V/350W- Динамики звуковые с усилителем 2\*5W stereo- Встраиваемый 2D сканер штрих-кода Honeywell 3320G VuQuest USB- Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 500 BK500EI 300Вт, 500ВА USB- Право на использование программного обеспечения Windows 10 loT Entry- Право использования прикладного программного обеспечения сервера управления  билетным терминалом – модуль «Терминал оплаты» Программы для ЭВМ АИС «СУПЕРБИЛЕТ-МУЗЕЙ» |
| **ФОРМА ОПЛАТЫ** | БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ; НАЛЬЧНЫМИ ПОЛИСТНО ИЛИ ПСЕВДОПАЧКОЙ  |
| **НАЛИЧИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДА** | СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХ КОДА С ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА |
| **БИЛЕТЫ НА БСО** | ВЫДАЧА БИЛЕТА НА БСО |
| **РЕЖИМ РАБОТЫ** | КРУГЛОСУТОЧНО  |
| **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** | МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЗАПРАВКА БЛАНКОВ БСО И ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ |
| **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ**  | ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО + 40°С |
| **МОБИЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ** | ПЛОЩАДЬ РАЗМЕЩЕНИЯ: 0,4 м2; ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА НОВОЕ МЕСТО:15- 30 минут |