**Сканер штрих-кода Honeywell MK9540**

Ручной линейные лазерный сканеры Honeywell MК 9540 обеспечивает эффективное сканирование всех стандартных линейных штрих-кодов.

Ручные линейные сканеры штрих-кода имеют единый дизайн и являются промышленным эталоном по своим потребительским качествам и рабочим характеристикам.

Этот элегантный сканер использует патентованную технологию инфракрасной автоматической активации и обеспечивает декодирование всех стандартных линейных штрих-кодов, включая коды GS1 DataBar™ (ранее известные как коды RSS).

В сканере применена запатентованная технология CodeGate®, позволяющая пользователю наводить сканер на требуемый штрих-код и выполнять передачу данных одним нажатием кнопки.

Для стационарного сканирования корпорация Honeywell поставляет подставку с функцией автоматического определения установки на нее сканера.

Сканеры идеально подходят для приложений, требующих сканирования кодов высокой плотности, обеспечивая быстрое и точное сканирование линейных штрих-кодов с шириной штриха до 0,08 мм.

**Отличительные особенности:**

* Автоматическая активация: используйте этот сканер в качестве ручного устройства или стационарного сканера при установке на подставку.
* Лазер с длиной волны 650 нм: четкая видимость луча лазера позволяет пользователю точно направлять линию сканирования на выбранный штрих-код.
* Флэш-ПЗУ: обеспечивает будущее развитие системы кассового узла благодаря бесплатному обновлению программного обеспечения с помощью программы MetroSet®2 и стандартного ПК.
* Анализ данных (редактирование): форматирование данных штрих-кодов для удовлетворения специальных требований, предъявляемых головным устройством.
* Технология CodeGate: наведение на требуемый код и передача данных одним нажатием кнопки – идеально подходит для сканирования из меню.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип исполнения  | Ручной |
| Принцип работы  | Лазерный |
| Источник света | 650 нм |
| Разрешающая способность  | не менее 0.127 мм |
| Скорость сканирования | не менее 72 сканирований в секунду |
| Количество плоскостей считывания  | 1 |
| Дальность считывания максимальная  | не менее 203 мм |
| Ширина поля сканирования максимальная | не менее 249 мм на расстоянии не менее 203 мм от штрих-кода |
| Освещенность при сканировании | не менее 4842 LUX |
| Интерфейсы | USB |
| Комплектация  | Сканер, сетевой адаптер, сетевой кабель, интерфейсный кабель |
| Размеры (Д x Ш x В) | 198 x 78 x 56 мм |
| Вес | 149 г |
| Входное напряжение | 5 ± 0,25 В |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме  | 825 мВт |

**Дополнительная информация:**

Сканер штрих-кода Honeywell MK9540 - это ручной вид сканера штрих кода, который применяется в розничной ведении торговли. Для подсоединения к компьютеру сканеры снабжены интерфейсами RS-232, USB или PS/2.